Технический райдер ГАУК «ОГДТ»

**Зрительный зал**

Количество мест:

500-стационарных кресел

**Способ загрузки декораций**

Дебаркадер (лифтовой подъемник)

Подъемная площадка 4000\*2000

Грузоподъемность 2000 кг

Входные ворота 4200\*2000

**Сцена**

Архитектурный портал -11\*6 м.

Глубина планшета сцены от оркестровой ямы -16 м.

Ширина планшета сцены – 17м.

Диаметр круга -13 м.

Оркестровая яма -11-2,8 м.

Люки провалы – 4 люка на круге сцены, 2 лифтовых подъемника.

**Освещение сцены**

Осветительные софиты -5шт.

Световые ложи -2шт.

Верхний вынос (выносной софит)

Осветительные портальные боковые подвижные кулисы – 2шт.

Осветительные боковые подвижные башни:

 Левая – 4шт.

 Правая – 4шт.

**Подъемы**

1. АРЗ -1 шт.

2. Грузовой штанкет – 1 шт. (грузоподъемность 400 кг)

3. Поплановый занавес – 4шт.

4. Горизонт – 1 шт

5. Штанкеты декорационного подъема -30шт. (грузоподъемность 250 кг)

6. Индивидуальный точечный подъем, с возможностью перемещения в любую точку планшета сцены – 12 шт. (грузоподъемностью 150 кг, не предназначенных для подъема людей.)

**Аккустика**

Правый/левый портал

1.Двухполосная акустическая система коаксиального типа APG SMX 15 -2шт. (Bi –AMP)

2. Субвуфер APG SUB 238S -2шт.

3. Двухполосная акустическая система коаксиального типа APG DX 12 -2шт.

Прострелы

1.Двухполосная акустическая система коаксиального типа APG MX 4N – 4шт.

2. Двухполосная акустическая система коаксиального типа APG DX 12 – 4шт.

3. Двухполосная акустическая система коаксиального типа APG DX 15 – 4шт.

4. Четырех канальный мониторный процессор для DX 12/ DX 15

АС –эффектов (арьер)

1.Двухполосная акустическая система коаксиального типа DX 15 – 2шт.

2. Субвуфер APG SUB 238S -2000 Вт.

Верхний вынос (Выносной софит)

1. Двухполосная акустическая система коаксиального типа DX 15 – 2шт.

**Оборудование звукооператора**

Микшерный пульт 28 моно, 4 стерео входа GL 3800-832B Alens Heath -1 шт.

Рековый шкаф:

-сдвоенный диджей проигрыватель CD-дисков Numrak CDN77 USB-1 шт.

-двухканальный компрессор DRAWMER DL241-2шт.

-процессор эффектов t.c.electronic M-one –1 шт.

-процессор эффектов t.c.electronic D-two-1 шт.

- CD проигрователь TASCAN CD- 200 Ib -1 шт.

- CD проигрователь TASCAN MD- 350 -1 шт.

**Видеопроекция**

1.Видеопроекторы обратной проекции на арьере сцены LX 1200 Christie -2 шт.

2. Экран обратной проекции 12\*5

**Оборудование светоопрератора**

1.Пульт управление световыми приборами ETC Ion

- 10000 каналов (устройств)

- 1024; 1536; 2048; 2560 или 3072 выходов/параметров.